**Челник Dulotec BH3-R**

**Важно:** Когато не се ползва повече от месец, моля презаредете батерията, за да предотвратите увреждане.

Mоже да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.



**Управление:**


Двата бутона работят независимо един от друг

**Ляв бутон:** Сензор далечен лъч -> Сензор широк лъч -> Изключено

Сензорът е безжичен, работи като махнете с ръка на 10 см пред челника и включва и изключва съответния лъч. Има червен диод, който покзва активирането на сензора.

**Десен бутон:** Далекобоен лъч силен -> Далекобоен лъч слаб -> Широк лъч слаб -> Изключено

**Турбо режим:** Натиснете и задръжте бутона, за 3 секунди, за да превключите на турбо режим.

****

Лентата за глава може да бъде сваляна за пране при необходимост.

Челникът се захранва от вградена презареждаема батерия чрез влагозащитен Type C USB порт.

**Гаранция:** 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията покрива фабрични дефекти в материалите и изработката.

Произведено за Дулотек ЕООД, София, ул. Пиротска 27 (Магазин Сорбе), тел. 0896512202 [www.dulotec.com](http://www.dulotec.com) [www.sorbe.bg](http://www.sorbe.bg)

Състав: Пластмаса, метал, текстил. Произход: Китай